Inspección de autoelevadores
Control de un autoelevador que ingresa o trabaja en [nombre del sitio] para un contratista de [Razón social de la empresa]. Se compone de la documentación del equipo y del operador y del control que el operador hace al inicio de cada turno, antes de usarlo. Un equipo con una falla no se usa.
	Contratista:
	
	Sitio:

	Marca y modelo:
	
	Número de serie o interno:

	Tipo de energía:
	
	Capacidad indicada en la placa (kg):

	Vence el certificado de inspección:
	
	Fecha y turno:

	Inspeccionó:
	
	



Documentación del equipo
	1
	Certificado de inspección periódica vigente, que identifica este equipo por su número de serie
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica
Observaciones:

	2
	Registro de mantenimiento con un servicio reciente según las horas de uso
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	3
	La placa de capacidad es legible y corresponde con los accesorios que lleva
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Operadores
4. Quién maneja el equipo
Cada persona que lo opera tiene capacitación teórica y práctica con evaluación en este tipo de equipo, la habilitación que la empresa exige para operar en el sitio y un apto médico que contempla la tarea.
	Apellido y nombre
	DNI
	Capacitación
	Habilitación
	Apto médico

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Antes de usar: recorrida alrededor del equipo
	5
	Sin pérdidas de aceite, de combustible ni de la batería, y neumáticos en buen estado
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	6
	Horquillas sin fisuras ni deformaciones, y trabadas en su lugar
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	7
	Mástil y cadenas sin daños y lubricadas
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Antes de usar: puesto de conducción
	8
	Cinturón de seguridad en buen estado
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	9
	Asiento firme y protección superior en su lugar
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Antes de usar: en marcha
	10
	Frenos y freno de estacionamiento funcionan
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica
Observaciones:

	11
	La dirección responde sin juego excesivo
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	12
	Bocina, luces y alarma de retroceso funcionan
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica
Observaciones:

	13
	El mástil eleva, baja e inclina sin tirones ni ruidos extraños
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	14
	Si el equipo es a combustión y trabaja en un lugar cerrado, el lugar tiene ventilación
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica



Circulación
	15
	El operador conoce las reglas de circulación del sitio, y nadie viaja ni es levantado en las horquillas
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Resultado
	16
	Estado del equipo
	○ Apto para usar  ○ Fuera de servicio hasta reparar



17. Fallas encontradas
Una fila por falla: qué se vio, qué se hizo en el momento y a quién se avisó, quién la repara y para cuándo.
	Elemento
	Qué se vio
	Qué se hizo y a quién se avisó
	Repara
	Para el

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Si algo falla, el equipo no se usa y se avisa al responsable del contratista y al de la empresa. Cuando se repara, se hace un control nuevo en otra hoja; este no se corrige.

	Operador (firma y aclaración)
	
	Responsable del contratista (firma y aclaración)
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