Checklist de escaleras portátiles
[Razón social de la empresa] inspecciona las escaleras portátiles que se usan en [nombre del sitio], propias y de contratistas. Se completa una hoja por escalera o por grupo de escaleras de un mismo sector. Toda escalera con un ítem No conforme se retira de uso y se rotula como fuera de servicio.
	Sitio y sector:
	
	Fecha:

	Empresa propietaria de las escaleras:
	
	Inspeccionó:



Escaleras inspeccionadas
1. Escaleras de esta inspección
	N.º
	Identificación
	Tipo
	Material
	Altura
	Resultado

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Estructura
	2
	Los largueros no tienen golpes, grietas, torceduras ni corrosión
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	3
	Los peldaños o travesaños están firmes, completos y sin deformaciones
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	4
	La escalera está limpia de grasa, barro, pintura o cualquier sustancia resbalosa
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	5
	Sin reparaciones improvisadas ni pintura que tape una falla
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Apoyos y herrajes
	6
	Los apoyos antideslizantes están completos y en buen estado
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	7
	En la escalera extensible, las trabas y las cuerdas funcionan y sostienen cada tramo
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	8
	En la escalera de tijera, las articulaciones y el tensor o cadena de apertura funcionan y no se aflojan
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica



Marcas y capacidad
	9
	Tiene la capacidad de carga marcada y legible
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	10
	Es adecuada a la tarea y a la altura de trabajo
	○ Sí  ○ No
Observaciones:

	11
	La escalera de metal no se usa cerca de instalaciones eléctricas con tensión
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica



Uso en el lugar
	12
	El piso donde se apoya es firme, plano y está libre de materiales
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	13
	La escalera de mano sobrepasa el punto de llegada y está sujeta o asegurada arriba
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	14
	La escalera de mano se apoya con una inclinación estable, no vertical ni muy abierta
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	15
	La escalera de tijera se usa abierta y trabada, nunca apoyada cerrada contra una pared
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	16
	La persona que sube tiene las manos libres y el calzado en buen estado
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Rotulado y registro
	17
	Las escaleras aprobadas tienen su marca visible, y las rechazadas se retiraron y se rotularon como fuera de servicio
	○ Sí  ○ No

	18
	Fecha de la próxima inspección
	____ / ____ / ________



Hallazgos y acciones
19. Lo que se encontró y lo que se hizo (opcional)
Una fila por hallazgo, con el número de la fila de la escalera.
	N.º
	Qué se vio
	Qué se hizo
	Responsable
	Para el

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Una escalera con un desvío que se repara se vuelve a inspeccionar antes de usarla, en una hoja nueva. La hoja anterior no se modifica. Si se detecta un riesgo grave, se detiene la tarea en el momento.

	Inspeccionó (firma y aclaración)
	
	Responsable de las escaleras (firma y aclaración)
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