Checklist de herramientas eléctricas portátiles
[Razón social de la empresa] inspecciona las herramientas eléctricas portátiles y los alargues que se usan en [nombre del sitio], propios y de contratistas. Se inspecciona con la herramienta desenchufada. Toda herramienta o alargue con un ítem No conforme se retira de uso y se rotula como fuera de servicio.
	Sitio y sector:
	
	Fecha:

	Empresa propietaria de las herramientas:
	
	Inspeccionó:



Herramientas inspeccionadas
1. Herramientas de esta inspección
Una fila por herramienta. Marque Sí o No en cada columna; si hay un No, anótelo en Hallazgos con el número de la fila.
	N.º
	Herramienta e identificación
	Cable y ficha
	Carcasa
	Protección
	Interruptor
	Aislación

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Cable y ficha
	2
	Los cables no tienen cortes, aplastamientos ni empalmes con cinta, y están bien sujetos a la herramienta y a la ficha
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	3
	La ficha está entera, sin partes quemadas ni clavijas flojas o dobladas
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Carcasa, protecciones e interruptor
	4
	La carcasa está entera, sin roturas ni partes sueltas, y sin tornillos faltantes
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	5
	Las protecciones (cubre disco, cubre mandril, empuñadura lateral) están colocadas y firmes
	○ Completas  ○ Incompletas  ○ No aplica

	6
	El interruptor funciona, enciende y apaga bien, y no queda trabado
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	7
	El disco, la mecha o el accesorio corresponde a la herramienta y está sano
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Aislación y puesta a tierra
	8
	Protección eléctrica de la herramienta, según su chapa
	○ Doble aislación  ○ Puesta a tierra  ○ No se puede determinar
Observaciones:

	9
	Si es de puesta a tierra, la ficha tiene su clavija de tierra y no está anulada
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	10
	Se conecta a un tomacorriente o a un tablero con protección diferencial (disyuntor)
	○ Sí  ○ No  ○ Sin verificar



Alargues y extensiones
11. Alargues inspeccionados
	N.º
	Identificación y largo
	Cable
	Ficha y toma
	Resultado

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	12
	El alargue es de cable apto para uso exterior o pesado cuando se usa a la intemperie
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica



Rotulado y registro
	13
	Las herramientas aprobadas están identificadas con una marca visible
	○ Sí  ○ No

	14
	Las herramientas y los alargues rechazados se retiraron y se rotularon como fuera de servicio
	○ Sí  ○ No  ○ No hubo rechazados



Hallazgos y acciones
15. Lo que se encontró y lo que se hizo (opcional)
Una fila por hallazgo, con el número de la fila de la herramienta o del alargue.
	N.º
	Qué se vio
	Qué se hizo
	Responsable
	Para el

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Las reparaciones las hace una persona competente y la herramienta se vuelve a inspeccionar antes de usarla, en una hoja nueva. La hoja anterior no se modifica.

	Inspeccionó (firma y aclaración)
	
	Responsable de las herramientas (firma y aclaración)
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