Permiso de excavación para contratistas
[Razón social de la empresa] autoriza con este permiso la excavación indicada, en el lugar y el período que figuran. No autoriza nada hasta la última firma y no se corrige una vez firmado: si cambia el lugar, el método de protección o las instalaciones encontradas, se cancela con su motivo y se emite uno nuevo. Lo firma, por las instalaciones del sector, quien las conoce, que no es el contratista.
	Contratista:
	
	Sitio:

	Ubicación de la excavación:
	
	Tarea:

	Desde (fecha y hora):
	
	Hasta (fecha y hora):



Pedido
La excavación
	1
	Tipo de excavación
	○ Zanja  ○ Pozo  ○ Platea o base  ○ Otra

	2
	Largo, ancho y profundidad previstos (en metros)
	

	3
	Tipo de suelo, informado por quien lo conoce
	

	4
	¿Va a trabajar alguien dentro de la excavación?
	○ Sí  ○ No

	5
	¿Hay estructuras, columnas, postes o tránsito de vehículos cerca que la excavación pueda afectar?
	○ Sí  ○ No
Observaciones:



6. Maquinaria que se usa
	Máquina
	Patente o N° de serie
	Operador

	
	
	

	
	
	



7. Personas que hacen el trabajo
	Apellido y nombre
	DNI
	Empresa

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Documentación de la firma
	8
	Procedimiento de excavación del contratista, con el método de protección de las paredes
	○ Presentado  ○ Falta

	9
	Análisis de trabajo seguro de la tarea
	○ Adjunto  ○ Falta



Interferencias enterradas
	10
	Planos de instalaciones enterradas del sector entregados al contratista
	○ Sí  ○ No



11. Instalaciones que hay en el área, cómo se confirmó cada una y cómo se las protege
	Instalación
	Ubicación y profundidad
	Cómo se confirmó
	Marcado
	Bloqueo o corte

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	12
	Franja próxima a cada instalación en que se excava solo a mano (en metros)
[distancia fijada por la empresa]
	



Liberación
Interferencias
	1
	Las instalaciones de la tabla del pedido están marcadas en el terreno, y las que se pueden dejar sin servicio están cortadas y bloqueadas.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Protección de las paredes
	2
	Método elegido, definido por un profesional según el suelo
	○ Talud  ○ Entibado  ○ Cajón de protección  ○ Ninguno: no entra nadie

	3
	Pendiente del talud, o tipo de entibado y profundidad desde la que se coloca
	

	4
	Nombre y matrícula o cargo de quien definió el método
	



Bordes y accesos
	5
	Material excavado y acopios
	○ Separados del borde a [___] m  ○ Acopio fuera de la zona

	6
	¿La maquinaria queda fuera de la zona de influencia del borde, con topes si trabaja cerca?
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	7
	¿El perímetro está vallado y señalizado, con luces si queda abierto de noche?
	○ Sí  ○ No

	8
	¿Hay escaleras o rampas para salir, que sobresalgan del borde y estén cerca de donde trabaja la gente?
	○ Sí  ○ No

	9
	¿Los cruces peatonales tienen pasarelas con barandas?
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	10
	¿Hay agua acumulada? Si la hay, se bombea y se revisan las paredes antes de entrar.
	○ No  ○ Sí, se bombeó
Observaciones:

	11
	¿Puede haber falta de oxígeno o gases (cerca de cloacas o de suelos contaminados)? Si es así, se mide antes de entrar y se trata como espacio confinado.
	○ No  ○ Sí, se mide

	12
	Persona competente del contratista que inspecciona la excavación
	



Quienes firman declaran que las instalaciones enterradas del área fueron informadas y marcadas, que conocen el método de protección elegido y que no excavarán a menos de la distancia fijada de una instalación sin hacerlo a mano.

	Quien confecciona el permiso (firma y aclaración)
	
	Responsable del sector e instalaciones (firma y aclaración)




	Seguridad e Higiene (firma y aclaración)
	
	Persona competente del contratista (firma y aclaración)




	Personal involucrado (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)




	Personal involucrado (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)



Cierre
Durante el trabajo
1. Inspecciones al empezar cada jornada, después de una lluvia y después de cualquier hecho que pueda haber debilitado la excavación
	Fecha y hora
	Motivo
	Estado de paredes y bordes
	Se puede entrar
	Inspeccionó

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Al terminar
	2
	Se tapó o se cercó la excavación, y el sitio quedó ordenado y señalizado.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	3
	Las instalaciones encontradas no fueron dañadas, o el daño se informó al responsable del sector.
	○ Sin daños  ○ Hubo daño: informado
Observaciones:




	Quien cierra el permiso
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