Inspección de andamios
Inspección de un andamio armado en [nombre del sitio] por un contratista de [Razón social de la empresa]. Nadie sube hasta que la inspección esté firmada y la tarjeta colocada, salvo quienes lo arman. Cada ítem se contesta mirándolo: lo que no conforma se anota en los hallazgos.
	Contratista que armó:
	
	Sitio:

	Ubicación del andamio:
	
	Tipo o sistema de andamio:

	Altura aproximada:
	
	Fecha y hora:

	Inspeccionó:
	
	Próxima reinspección:



Motivo de la inspección
	1
	Por qué se inspecciona
	○ Primer uso  ○ Reinspección periódica  ○ Modificación  ○ Golpe, viento o lluvia  ○ Tiempo sin uso



Documentación
	2
	Los montadores y quien habilita tienen su capacitación en montaje, en altura y en inspección
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	3
	El manual del fabricante y la tabla de cargas están disponibles en el sitio
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	4
	Cálculo o memoria firmados por un profesional, si el diseño es especial o de gran altura
	○ Presentado  ○ No presentado  ○ No aplica



Apoyo y estructura
	5
	Placas base y durmientes sobre suelo firme y nivelado, sin ladrillos ni cajones
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	6
	El andamio está a plomo y las crucetas y diagonales están completas
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Anclajes
	7
	El andamio está anclado a la estructura según el manual y ningún anclaje fue retirado
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Plataformas
	8
	Las plataformas están completas, sin huecos ni tablones sueltos
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	9
	Las plataformas están trabadas contra el viento y la carga no supera la que admite el sistema
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Protecciones
	10
	Baranda superior, baranda intermedia y rodapié en todos los lados abiertos
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Acceso y entorno
	11
	Hay una escalera interna o adosada, y nadie sube trepando por el marco
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	12
	Sin líneas eléctricas ni tránsito de vehículos cerca, y la zona de abajo señalizada
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	13
	La tarjeta de habilitación está colocada en el acceso, con la fecha y la firma de esta inspección
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica



Resultado
	14
	Estado del andamio
	○ Habilitado  ○ Habilitado con restricciones  ○ No habilitado

	15
	Restricción que se escribe en la tarjeta, si es habilitado con restricciones (opcional)
	



Hallazgos
16. Lo que se encontró
Una fila por hallazgo: la parte del andamio, qué se vio y dónde, qué se hizo en el momento y a quién se avisó, quién lo corrige y para cuándo.
	Parte
	Qué se vio y dónde
	Qué se hizo y a quién se avisó
	Corrige
	Para el

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	17
	¿Se prohibió el uso del andamio hasta corregir?
	○ Sí, fuera de uso  ○ No, puede usarse  ○ No hubo hallazgos



Solo modifica el andamio quien lo arma, y después de modificarlo se vuelve a inspeccionar. Una vez corregido un hallazgo se hace una inspección nueva en otra hoja; esta no se corrige.

	Inspeccionó (firma y aclaración)
	
	Responsable del contratista (firma y aclaración)
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