Permiso de bloqueo y etiquetado para contratistas
[Razón social de la empresa] autoriza con este permiso la intervención del equipo indicado, con todas sus energías aisladas, bloqueadas y etiquetadas. Cada persona que interviene pone su propio candado, guarda su llave y lo retira ella misma. Nadie presta, corta ni retira un candado ajeno, salvo con el procedimiento escrito de la empresa. El permiso no autoriza nada hasta la última firma y no se corrige una vez firmado.
	Contratista:
	
	Sitio:

	Equipo o instalación que se bloquea:
	
	Tarea:

	Desde (fecha y hora):
	
	Hasta (fecha y hora):



Pedido
El equipo y las personas
	1
	Procedimiento de bloqueo del equipo, con sus puntos de aislamiento identificados
	○ Existe y está adjunto  ○ No existe

	2
	Responsable de la planta que entrega el equipo
	

	3
	Responsable del contratista que controla a su equipo
	



4. Personas que intervienen el equipo
	Apellido y nombre
	DNI
	Capacitación en bloqueo y riesgo eléctrico
	Habilitación para la tarea

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	5
	Elementos de protección y herramientas
Los guantes dieléctricos, de la clase que corresponde a la tensión. El detector, adecuado a la instalación y en condiciones.
	☐ Guantes dieléctricos  ☐ Protección facial  ☐ Ropa adecuada  ☐ Casco  ☐ Calzado de seguridad  ☐ Candado personal, con nombre y empresa  ☐ Etiqueta personal  ☐ Detector de tensión
Observaciones:



Fuentes de energía a aislar
6. Una fila por cada fuente del equipo.
Eléctrica, neumática, hidráulica, vapor, gravedad, resortes, térmica o química de cañerías. Incluya fuentes de retorno, generadores y capacitores.
	Energía
	Punto de aislamiento
	Dispositivo de bloqueo
	Energía residual

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Liberación
Cortar y bloquear
	1
	¿Se cortaron todas las fuentes de la tabla anterior y se bloquearon los dispositivos de corte con candado y etiqueta?
	○ Sí  ○ No

	2
	¿La planta puso su candado de operación y el contratista entregó el suyo a cada persona?
	○ Sí  ○ No



3. Candados puestos, uno por persona
	Apellido y nombre
	Punto o caja de bloqueo
	N° de candado
	Hora

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	4
	¿El responsable del contratista controló que todos los de su equipo pusieron su candado?
	○ Sí  ○ No



Energía residual y verificación
	5
	¿Se descargó o se purgó la energía residual (aire, aceite, resortes, cargas suspendidas)?
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica
Observaciones:

	6
	Se intentó arrancar el equipo con su comando y no arrancó (prueba de energía cero), y el comando volvió a la posición de apagado.
	○ Sí  ○ No



7. Verificación de ausencia de tensión, con un detector probado antes y después
	Punto verificado
	Detector (N° de serie)
	Hora
	Verificó

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	8
	¿Se puso a tierra y en cortocircuito, cuando la instalación lo requiere?
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	9
	¿La zona de trabajo está señalizada y delimitada?
	○ Sí  ○ No



Quienes firman declaran que el equipo está sin energía y bloqueado, que se verificó la ausencia de energía, que conocen los puntos de aislamiento y que no retirarán un candado que no sea el suyo.

	Quien confecciona el permiso (firma y aclaración)
	
	Operación de la planta (firma y aclaración)




	Seguridad e Higiene (firma y aclaración)
	
	Responsable del contratista (firma y aclaración)




	Personal involucrado (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)




	Personal involucrado (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)



Cierre
Durante el trabajo
1. Cambios de turno y candados retirados
	Apellido y nombre
	Candado puesto (hora)
	Candado retirado (hora)
	Observaciones

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	2
	Si el turno cambió, los que entraron pusieron sus candados antes de que los que salían retiraran los suyos.
	○ Sí  ○ No  ○ No hubo cambio



Al terminar
	3
	El trabajo terminó, se retiraron las herramientas y las puestas a tierra, se volvieron a colocar las protecciones del equipo y todas las personas están fuera del equipo y de su zona.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	4
	Cada persona retiró su propio candado y el último fue el de la planta.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	5
	La planta recorrió el equipo, avisó a las personas del área y lo devolvió a servicio.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	6
	Hora de la devolución a servicio
	____ : ____




	Quien cierra el permiso
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