Permiso de izaje de cargas para contratistas
[Razón social de la empresa] autoriza con este permiso la maniobra de izaje indicada, en el lugar y el horario que figuran. El plan de izaje forma parte del permiso. No autoriza nada hasta la última firma y no se corrige una vez firmado: si cambia la carga, el equipo, el apoyo o el recorrido, se cancela con su motivo y se emite uno nuevo. Nadie permanece debajo de una carga suspendida.
	Contratista:
	
	Sitio:

	Lugar de la maniobra:
	
	Tarea:

	Desde (fecha y hora):
	
	Hasta (fecha y hora):



Pedido
El equipo de izaje
1. Equipo
	Tipo (grúa, hidrogrúa, puente grúa)
	Marca y modelo
	Patente o N° de serie
	Certificado de inspección hasta

	
	
	
	

	
	
	
	



	2
	Documentación del equipo
El certificado identifica al equipo por su número de serie, la tabla de cargas es la de la configuración que se usa y el mantenimiento incluye los limitadores de carga y los finales de carrera.
	☐ Certificado de inspección vigente  ☐ Tabla de cargas en la cabina  ☐ Registro de mantenimiento reciente  ☐ Seguro de responsabilidad civil vigente



Las personas
3. Operador, rigger o señalero y demás personas que participan de la maniobra.
La habilitación es de la persona, no del equipo: el operador que figura en esta tabla es quien opera.
	Función
	Apellido y nombre
	DNI
	Empresa
	Habilitación o capacitación

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Plan de izaje
	4
	Carga que se levanta
	



5. Pesos medidos o certificados, no estimados.
Anote la carga, las eslingas, el balancín, el gancho y todo lo que cuelgue. Su suma es el peso total.
	Concepto
	Peso (kg)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	6
	Peso total que se levanta (kg)
	

	7
	Radio de la maniobra (m)
	

	8
	Altura de la maniobra (m)
	

	9
	Capacidad del equipo en esa configuración, según su tabla (kg)
	

	10
	Porcentaje de la capacidad que se usa (%)
A partir de [___] %, o con más de una grúa, se exige un plan de izaje más detallado y más firmas.
	



11. Desde dónde y hacia dónde se levanta, y recorrido de la carga
	

	



12. Cómo se eslinga y con qué accesorios
	Accesorio
	Identificación
	Carga de trabajo
	Estado

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



13. Apoyo del equipo, y qué hay debajo (cámaras, cañerías, rellenos)
	

	



	14
	Interferencias en el recorrido
	☐ Líneas eléctricas aéreas  ☐ Estructuras  ☐ Otras tareas  ☐ Ninguna
Observaciones:



Liberación
Antes de levantar
	1
	¿Cada eslinga, grillete y gancho tiene su carga de trabajo identificada y se revisó antes de este uso?
	○ Sí  ○ No

	2
	¿Se retiró todo accesorio con cortes, deformaciones, alambres rotos o etiqueta ilegible?
	○ Sí  ○ No  ○ No había

	3
	¿Los ganchos tienen su traba de seguridad?
	○ Sí  ○ No

	4
	¿El operador que está en la cabina es la persona habilitada que figura en este permiso?
	○ Sí  ○ No

	5
	¿El equipo se revisó antes de la maniobra y funcionan sus dispositivos de seguridad (limitador de carga, finales de carrera, bocina)?
	○ Sí  ○ No

	6
	¿El suelo donde apoya el equipo se revisó y los estabilizadores apoyan donde dice el plan?
	○ Sí  ○ No

	7
	¿Se mantiene la distancia a las líneas eléctricas aéreas que fija el procedimiento, o la línea está sin tensión?
	○ Sí  ○ No  ○ No aplica

	8
	Viento medido y límite del fabricante para esta configuración
	



Zona de exclusión
	9
	Radio o área vallada, en metros
	

	10
	¿La zona está vallada y señalizada, y no hay nadie debajo de la carga ni en su recorrido?
	○ Sí  ○ No



Señales
	11
	¿Se definió quién da las señales, y el operador y el rigger se entienden por señas o por radio?
	○ Sí  ○ No

	12
	Quién da las señales
	



Quienes firman declaran que conocen el plan de izaje, que el peso fue verificado y que la maniobra se detiene si cambia el viento, el apoyo, la carga o alguien ingresa a la zona de exclusión.

	Quien confecciona el permiso (firma y aclaración)
	
	Responsable del área (firma y aclaración)




	Seguridad e Higiene (firma y aclaración)
	
	Operador del equipo (firma y aclaración)




	Rigger o señalero (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)




	Personal involucrado (firma y aclaración)
	
	Personal involucrado (firma y aclaración)



Cierre
	1
	La maniobra terminó, los accesorios fueron guardados, el equipo quedó asegurado y la zona de exclusión fue retirada.
	☐ Conforme  ☐ No conforme  ☐ No aplica

	2
	¿Hubo algún incidente o maniobra interrumpida?
	○ No  ○ Sí, se informó
Observaciones:




	Quien cierra el permiso
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